**Configuration Spanning Tree**

**Activation du Spanning Tree**

**switch(config)# spanning-tree**

**MSTP**

Paramètres de base.

**switch(config)# spanning-tree config-name "STPNAME"**

**switch(config)# spanning-tree config-revision 1**

Assignation des VLANs à une instance.

**switch(config)# spanning-tree instance 1 vlan 10**

**switch(config)# spanning-tree instance 2 vlan 20**

Forcer le switch en Root Bridge pour une instance.

**switch(config)# spanning-tree instance 2 priority 0**